Инструкция по установке системы управления NMS «iTNEC-NMS-SWT»

Установка системы производится с использованием файла iTNEC-NMS-SWT\_1.3.zip

В системе должен быть установлен пакет, позволяющий разархивировать архивы формата ZIP

Подготовка к установке

Скачать в любой временный каталог файл iTNEC-NMS-SWT\_1.3.zip и распаковать его. В качестве примера команд установки будет использоваться каталог /tmp

Для установки системы требуется выполнить следующие команды:

mkdir logs

tar xf ncwinstance\_color\_2022-12-19.tgz

docker load -i ncwinstance\_color\_2022-12-19

docker run -d --restart unless-stopped -v /path/to/ncw/config/dir:/etc/ncw -v /path/to/ncw/logs:/ncw/logs -p 80:80 --name ncwinstance\_color ncwinstance:color /etc/ncw/config.json

Для демонстрационной установки необходимо в файле config.json прописать лицензионный ключ eyJzbiI6IlNBREVNTyIsImVkIjoxNjkzNTE1NjAwLCJmIjoiTk8iLCJzaWduIjoiNTFiYzUzYmUzZmVkYjVkNDJkM2UyZjk4ODhkNDQ5OGUifQ==